Приложение №57 к приказу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

**«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. Вернадского»**

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

**Инструкция по охране труда ИОТ-56-2023   
для токаря ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»**

**г. Симферополь**

**2023**

**1. Область применения**

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для токаря.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для токаря разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ токаря;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для токаря;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев при работе на токарном станке;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ токарем.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для токаря при выполнении им трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

**2. Нормативные ссылки**

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. **Трудовой кодекс Российской Федерации** от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 **Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов** Приказ Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 **«Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»** утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. **Правила по охране труда на автомобильном транспорте**, Приказ Минтруда от 09.12.2020 № 871н;

2.1.5. **Правила по охране труда при обработке металлов,** Приказ Минтруда от 11.12.2020 № 887н;

**2.1.6. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок,** Приказ Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

**2.1.7. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н** "Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем".

1. **Общие требования охраны труда**
   1. Для выполнения обязанностей токаря, могут быть приняты лица не моложе 18-летнего возраста, годные по состоянию здоровья и прошедшие:

* вводный инструктаж;
* вводный инструктаж по пожарной безопасности;
* первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;
* обучение безопасным методам и приемам труда;
* проверку знаний требований охраны труда;
* обучение и проверку знаний по электробезопасности на соответствующую группу, в качестве оперативно – ремонтного персонала при выполнении работ, связанных с эксплуатацией электрооборудования;
* обучение по пожарно – техническому минимуму.
  1. Токарь должен проходить:
* повторный инструктаж по охране труда на рабочем месте не реже, чем через каждые 6 месяцев;
* внеплановый и целевой инструктажи: при изменении технологического процесса или правил по охране труда, замене или модернизации производственного оборудования, приспособлений и инструмента, изменении условий и организации труда, при нарушениях инструкций по охране труда, перерывах в работе более чем на 60 календарных дней (для работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности — 30 календарных дней);
* периодический медицинский осмотр.
  1. Токарь обязан:
* соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные в ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»;
* соблюдать требования настоящей инструкции, инструкции о мерах пожарной безопасности, инструкции по электробезопасности;
* соблюдать требования безопасного выполнения работ при эксплуатации оборудования;
* использовать по назначению и бережно относиться к выданным средствам индивидуальной и коллективной защиты;
* незамедлительно сообщать непосредственному руководителю о произошедших с ним или другими работниками несчастных случаях, травмах, неисправностях оборудования и т.д.
  1. Токарь должен:
* уметь оказывать первую помощь пострадавшему при несчастном случае;
* знать местоположение средств оказания доврачебной помощи, первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей эвакуации в случае аварии или пожара;
* применять в процессе своей работы оборудование, инструменты и средства малой механизации по назначению, в соответствии с инструкциями завода – изготовителя;
* выполнять только порученную непосредственным руководителем работу и не передавать ее другим без разрешения непосредственного руководителя;
* во время работы быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других, не допускать присутствие на рабочем месте лиц, не имеющих отношения к работе;
* содержать рабочее место, в том числе и проходы к рабочим местам в чистоте и порядке, при обнаружении захламления рабочей зоны – необходимо обеспечить ее уборку.
  1. Токарь должен знать и соблюдать правила личной гигиены. Принимать пищу, курить, отдыхать разрешается только в специально отведенных для этого помещениях и местах. Пить воду только из специально предназначенных для этого установок (кулеров).
  2. Токарь обязан выполнять свою работу в соответствии с трудовым договором, должностной инструкции. В своей работе необходимо неукоснительно действовать с установленными правилами внутреннего распорядка дня. Запрещается оставаться на территории предприятия по окончании продолжительности рабочей смены.
  3. Основными опасными производственными факторами при выполнении работ могут быть:
* физические перегрузки;
* пониженная температура воздуха в производственных помещениях и сооружениях;
* повышенная температура воздуха в производственных помещениях и сооружениях;
* повышенная запыленность воздуха рабочей зоны;
* повышенный уровень шума и вибрации на рабочем месте;
* острые кромки, заусенцы и шероховатости на поверхности заготовок;
* недостаточная освещенность рабочей зоны;
* опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.
* повышенная температура поверхности оборудования;
* работы, выполняемые непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции (токарные, фрезерные и другие станки, штамповочные прессы и др.);
* мелкая стружка и аэрозоли смазочно-охлаждающей жидкости;
* наличие прямой и отраженной блесткости, повышенная пульсация светового потока.
  1. Токарь обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ согласно норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств, утвержденных Порядком обеспечения работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» средствами индивидуальной защиты.
  2. В целях предупреждения пожаров токарю запрещается:
* пользоваться электронагревательными приборами, необорудованными для этой цели;
* курить и пользоваться открытым огнем в неустановленных местах;
* использовать оборудование с временной или неисправной проводкой.
  1. В случае получение травмы работником, ему в обязательном порядке оказывается первая помощь, а в последующем организовывается доставка пострадавшего работника в медицинское учреждение.
  2. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции о охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии законодательством РФ и с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.
  3. Контроль за выполнением мероприятий, изложенных в настоящей инструкции работником, осуществляет непосредственный руководитель.

1. **Требования охраны труда перед началом работ**
   1. Надеть спецодежду, спецобувь. Застегнуть спецодежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов одежды, убрать волосы под головной убор. Проверить отсутствие в одежде острых, колющих и режущих предметов. Надеть специальную обувь и другие СИЗ.
   2. После получения задания у руководителя работ токарь обязан:

* принять станок от сменщика: проверить, хорошо ли убраны станок и рабочее место. Запрещается приступать к работе до устранения выявленных недостатков;
* проверить наличие и исправность защитного кожуха зажимного патрона, защитного экрана, предохранительных устройств защиты от стружки, уровень охлаждающих жидкостей на оборудовании и механизмах;
* отрегулировать местное освещение так, чтобы рабочая зона была достаточно освещена и свет не слепил глаза;
* проверить наличие смазки станка. При смазке следует пользоваться только специальными приспособлениями;
* проверить наличие и исправность заземления станков и механизмов;
* ознакомиться с состоянием и режимом работы оборудования путем осмотра, при этом проверяя наличие защитных ограждений, блокировочных устройств открытых движущихся элементов, а также кнопок аварийного отключения оборудования;
* ознакомиться с записями в Журнале технического состояния оборудования, в случае обнаружения каких – либо замечаний к работе не приступать до устранения неполадок и отметки в Журнале (наладчика, электрика) об исправности оборудования;
* перед пуском оборудования необходимо убедиться в отсутствии на нем остатков отходов, материалов, инструмента и других посторонних предметов;
* проверить работу станков на холостом ходу, при этом проверяя исправность органов управления, исправность системы смазки и охлаждения, исправность фиксации рычагов включения и переключения, срабатывание защиты — патрон должен остановиться при откинутом кожухе, станок не должен включиться, пока кожух не будет поставлен в исходное положение;
* проверить наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
* подготовить необходимые средства индивидуальной защиты и проверить их исправность;
* проверить рабочее место, в том числе проходы и эвакуационные выходы на соответствие требованиям безопасности;
* удалить из зоны производства работ посторонних лиц;
* перед началом работы с грузоподъемными механизмами необходимо убедиться в их исправности и соответствии веса поднимаемого груза грузоподъемности оборудования, также необходимо проверить срок испытания, а на съемных грузозахватных приспособлениях наличие бирок, с указанием допустимой массы подымаемого груза.
  1. Токарю запрещается:
* работать без средств индивидуальной защиты органов зрения – защитных очков;
* применять неисправные и неправильно заточенные режущие инструменты, и приспособления;
* прикасаться к токоведущим частям электрооборудования, открывать дверцы электрошкафов. В случае необходимости следует обращаться к электромонтеру.
  1. Пользоваться защитными средствами, срок годности которых истек, не допускается.
  2. К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими машинами класса 1 в помещениях с повышенной опасностью должен допускаться персонал, имеющий не ниже II группы по электробезопасности.
  3. Обо всех обнаруженных недостатках в работе токарь обязан сообщить непосредственному руководителю.

1. **Требования охраны труда во время работы**
   1. В процессе работы токарь должен руководствоваться правилами эксплуатации оборудования, используемого на данном виде работ, применять безопасные способы и приемы выполнения работ, выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен.
   2. Не поручать свою работу необученным и посторонним лицам.
   3. К работе на оборудовании допускаются работники, прошедшие специальное обучение и проверку знаний в установленном порядке. Передавать управление и обслуживание оборудования необученным работникам, оставлять без присмотра работающее оборудование, требующее присутствия персонала, запрещается.
   4. Включение, запуск и контроль за работающим оборудованием должно производиться только лицом, за которым оно закреплено.
   5. Электрооборудование, станки и механизмы, используемые в работе токарем, должны быть надежно заземлены.
   6. Во время работы токарь обязан:

* устанавливать и снимать тяжелые детали со станка только с помощью грузоподъемных механизмов;
* не опираться и не подходить к станку во время его работы и не позволять делать это другим работникам;
* поданные на обработку и обработанные детали укладывать устойчиво на подкладках;
* при обработке деталей из металлов, дающих ленточную стружку, пользоваться стружколомателем, при этом данные работы производить строго в защитных очках;
* остерегаться наматывания стружки на обрабатываемую деталь или резец и не направлять вьющуюся стружку на себя;
* для удаления стружки со станка использовать специальные крючки и щетки-сметки.
  1. Необходимо остановить станок и выключить электрооборудование в следующих случаях:
* уходя от станка даже на короткое время;
* при временном прекращении работы;
* при перерыве в подаче электроэнергии;
* при уборке, смазке, чистке станка;
* при обнаружении какой-либо неисправности, которая грозит опасностью;
* при подтягивании болтов, гаек и других крепежных деталей.
  1. Во время работы на станке токарю запрещается:
* работать на станке в рукавицах или перчатках, а также с забинтованными пальцами без резиновых напальчников;
* удалять стружку непосредственно руками и инструментом;
* обдувать сжатым воздухом из шланга обрабатываемую деталь;
* пользоваться местным освещением напряжением выше 42 В;
* брать и подавать через работающий станок какие-либо предметы, подтягивать гайки, болты и другие соединительные детали станка;
* тормозить вращение шпинделя нажимом руки на вращающиеся части станка или детали;
* на ходу станка производить замеры, проверять рукой чистоту поверхности обрабатываемой детали, производить шлифовку шкуркой или абразивом;
* находиться между деталью и станком при установке детали грузоподъемным краном;
* во время работы станка открывать и снимать ограждения и предохранительные устройства;
* работать со сработанными или забитыми центрами;
* затачивать короткие резцы без соответствующей оправки;
* пользоваться зажимными патронами, если изношены рабочие плоскости кулачков;
* при отрезании тяжелых частей детали или заготовок придерживать отрезаемый конец руками;
* применять центр с изношенными или забитыми конусами. Размеры токарных центров должны соответствовать центровым отверстиям обрабатываемых деталей;
* оставлять ключи, приспособления и другие инструменты на работающем станке.

1. **Требования охраны труда в аварийных ситуациях**
   1. В случае появления задымления или возгорания немедленно прекратить работу, отключить электрооборудование, вызвать пожарную охрану, сообщить непосредственному руководителю, принять меры к эвакуации из помещения. При ликвидации загорания необходимо использовать первичные средства пожаротушения, принять участие в эвакуации людей. При загорании электрооборудования применять только углекислотные огнетушители или порошковые.
   2. В случае получения травмы работник обязан прекратить работу, поставить в известность непосредственного руководителя и вызвать скорую медицинскую помощь или обратиться в медицинское учреждение.
   3. Если на металлических частях оборудования обнаружено напряжение (ощущение тока), электродвигатель оборудования гудит, в случае появления вибраций или повышенного уровня шума, при резком нагревании и плавлении электропроводов, искрении электрооборудования, обрыве заземляющего провода, то необходимо остановить работу оборудования, доложить о случившемся непосредственному руководителю. Без указаний руководителя к работе приступать запрещено.
   4. Во всех случаях отправления предоставить пострадавшему покой и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.
   5. При попадании вредных веществ через дыхательные пути необходимо удалить пострадавшего из зоны заражения на свежий воздух, уложить его, желательно в теплом месте, расстегнуть одежду, пояс.
   6. При попадании вредных веществ на кожу снять зараженную одежду, тщательно обмыть загрязненные участки кожи большим количеством воды. При попадании в глаза тщательно и обильно промыть струей проточной воды.
   7. При поражении электрическим током необходимо освободить пострадавшего от действия тока путем немедленного отключения электроустановки рубильником или выключателем. Если отключить электроустановку достаточно быстро нельзя, необходимо пострадавшего освободить с помощью диэлектрических перчаток или сухого деревянного предмета, при этом необходимо следить и за тем, чтобы самому не оказаться под напряжением. После освобождения пострадавшего от действия тока необходимо оценить его состояние, вызвать скорую медицинскую помощь и до прибытия врача оказывать первую помощь.
2. **Требования охраны труда по окончании работ**
   1. По окончании работы токарь обязан выключить оборудование, убрать инструменты и приспособления в отведенные места, привести в порядок рабочее место, убрать со станков стружку и металлическую пыль, очистить проходы, эвакуационные выходы.
   2. Аккуратно сложить заготовки и инструменты в отведенное место.
   3. Произвести смазку необходимых узлов станка.
   4. Сделать запись в Журнале технического состояния оборудования обо всех неполадках в работе.
   5. Сдать рабочие места непосредственному руководителю. Сообщить ему о выполненных задачах, а также обо всех замеченных в ходе работ неисправностях.
   6. Снять рабочую одежду, обувь, убрать их в предназначенные для хранения места.
   7. Вымыть руки и лицо с мылом.