Приложение №148 к приказу

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования

**«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. Вернадского»**

(ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»)

**Инструкция по охране труда ИОТ-147-2023**

**для оператора животноводческих комплексов и механизированных ферм**

**ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского»**

**г. Симферополь**

**2023**

**1. Область применения**

1.1. Настоящая инструкция устанавливает требования по обеспечению безопасных условий труда для оператора животноводческих комплексов и механизированных ферм.

1.2. Настоящая инструкция по охране труда для оператора животноводческих комплексов и механизированных ферм разработана на основе установленных обязательных требований по охране труда в Российской Федерации, а также:

1) изучения работ оператора животноводческих комплексов и механизированных ферм;

2) результатов специальной оценки условий труда;

3) анализа требований профессионального стандарта оператора животноводческих комплексов и механизированных ферм;

4) определения профессиональных рисков и опасностей, характерных для работ оператора животноводческих комплексов и механизированных ферм;

5) анализа результатов расследования имевшихся несчастных случаев с операторами животноводческих комплексов и механизированных ферм;

6) определения безопасных методов и приемов выполнения работ оператора животноводческих комплексов и механизированных ферм.

1.3. Выполнение требований настоящей инструкции обязательны для оператора животноводческих комплексов и механизированных ферм при выполнении им трудовых обязанностей независимо от их квалификации и стажа работы.

**2. Нормативные ссылки**

2.1. Инструкция разработана на основании следующих документов и источников:

2.1.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

2.1.2 Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Минтруда от 28.10.2020 № 753н;

2.1.3 Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020, №835н;

2.1.4. Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н;

2.1.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 772н «Об утверждении основных требований к порядку разработки и содержанию правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем»;

2.1.6. Правила по охране труда в сельском хозяйстве, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.10.2020 № 746н.

**3. Общие требования охраны труда**

3.1. Настоящая Инструкция предусматривает основные требования по охране труда для оператора животноводческих комплексов и механизированных ферм.

3.2. Оператору животноводческих комплексов и механизированных ферм необходимо выполнять свои обязанности в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

3.3. К работе оператором животноводческих комплексов и механизированных ферм допускаются лица не моложе 18 лет, имеющие специальное образование или прошедшие:

* медицинский осмотр;
* вводный и первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте;
* обучение по охране труда, в том числе, обучение и проверку знаний безопасным методам и приемам выполнения работ;
* обучение правилам электробезопасности, проверку знаний правил электробезопасности в объеме соответствующей группы по электробезопасности;
* обучение по оказанию первой помощи пострадавшему при несчастных случаях на производстве, микроповреждениях (микротравмах), произошедших при выполнении работ;
* стажировку на рабочем месте;
* обучение мерам пожарной безопасности.

3.4. Работник при выполнении работ должен иметь I группу по электробезопасности.

3.5. Работник, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза в шесть месяцев должен проходить повторный инструктаж по охране труда; в случае нарушения требований безопасности труда, при перерыве в работе более чем на 60 календарных дней он должен пройти внеплановый инструктаж.

3.6. Работник, направленный для участия в выполнении несвойственных его должности работах, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

3.7. Работник, не прошедший своевременно инструктажи, обучение и проверку знаний требований охраны труда, к самостоятельной работе не допускается.

3.8. Работнику запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

3.9. Для предупреждения возможности возникновения пожара работник должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

3.10. Работник, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий – и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

3.11. Работник обязан соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и графики работы.

3.12. Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм обязан соблюдать режимы труда и отдыха.

3.13. На оператора животноводческих комплексов и механизированных ферм возможно воздействие следующих опасных и вредных производственных факторов:

* движущиеся машины и механизмы, подвижные части технологического оборудования;
* острые кромки, заусенцы, шероховатости на инструментах и оборудовании;
* повышенная и пониженная температура воздуха рабочей зоны;
* повышенная влажность и скорость движения воздуха;
* опасные атмосферные явления при выполнении работ на открытом воздухе;
* токсичные и раздражающие химические вещества;
* патогенные микроорганизмы;
* сельскохозяйственные животные и продукты их жизнедеятельности (опасность травмирования, аллергические реакции);
* нервно-психические перегрузки, монотонность труда;
* электрический ток при повреждениях (нарушениях) изоляции электроустановок и ручного электрифицированного инструмента.

3.14. В качестве опасностей, в соответствии с перечнем профессиональных рисков и опасностей участка, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, на оператора животноводческих комплексов и механизированных ферм могут возникнуть следующие риски:

* непреднамеренный контакт человека с движущимися частями оборудования;
* возможный удар от падающих предметов;
* агрессия животных.

3.15. При выполнении работ оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм обеспечивается спецодеждой, спецобувью и СИЗ согласно норм выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств, утвержденных Порядком обеспечения работников ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» средствами индивидуальной защиты.

Личную одежду и спецодежду необходимо хранить отдельно в шкафчиках и гардеробной. Уносить спецодежду за пределы предприятия запрещается.

3.16. При возникновении несчастного случая, микротравмы пострадавший должен постараться привлечь внимание кого-либо из работников к произошедшему событию, при возможности, сообщить о произошедшем непосредственному руководителю, любым доступным для этого способом и обратиться в здравпункт (при наличии).

3.17. Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм должен немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания, острого отравления.

3.18. При обнаружении в зоне работы несоответствий требованиям охраны труда (неисправность оборудования, приспособлений и инструмента, неогороженный проём, траншея, открытый колодец, отсутствие или неисправность ограждения опасной зоны, оголенные провода и т.д.) немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю работ.

3.19. Для сохранения здоровья оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм должен соблюдать личную гигиену. Необходимо проходить в установленные сроки медицинские осмотры и обследования.

3.20. При работе с веществами, вызывающими раздражения кожи рук, следует пользоваться защитными перчатками, защитными кремами, очищающими пастами, а также смывающими и дезинфицирующими средствами.

3.21. Перед приемом пищи обязательно мыть руки теплой водой с мылом.

3.22. Для питья употреблять воду из диспенсеров, чайников.

3.23. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных для этой цели местах.

**4. Требования охраны труда перед началом работы**

4.1. Получить задание от руководителя на выполнение работ.

4.2. Проверить работу местной вытяжной вентиляции, воздушного душирования и оснащенность рабочего места необходимым для работы оборудованием, приспособлениями и инструментом.

4.3. Осмотреть рабочую зону, убрать мешающие работе предметы и освободить проходы.

4.4. Подготовить рабочий инвентарь, осмотреть рабочее место.

4.5. Проверить наличие и исправность подножной решетки, убедиться в ее устойчивости.

4.6. Перед началом работы работник обязан надеть положенные спецодежду, спецобувь и средства индивидуальной защиты, предварительно проверив их исправность.

При нарушении целостности спецодежды, спецобуви и СИЗ необходимо сообщить об этом непосредственному руководителю.

4.7. Убедиться в достаточном освещении рабочей зоны.

4.8. Проверить исправность инструментов, приспособлений, инвентаря.

4.9. Произвести необходимую сборку оборудования, правильно установить и надежно закрепить съемные детали и механизмы.

4.10. Проверить исправность оборудования, включающих и выключающих устройств, тормоза и срабатывания блокировки, кнопочного управления; наличие защитного заземления.

4.11. Проверить внешним осмотром:

* отсутствие свисающих оголенных проводов;
* достаточность освещения рабочего места;
* надежность закрытия всех токоведущих и пусковых устройств оборудования;
* наличие и надежность заземляющих соединений (отсутствие обрывов, прочность контакта между металлическими нетоковедущими частями оборудования и заземляющим проводом);
* отсутствие посторонних предметов внутри и вокруг оборудования;
* состояние полов (отсутствие выбоин, неровностей, луж и др.).

4.12. Проверить наличие аптечки первой помощи, противопожарного инвентаря, наличие средств индивидуальной защиты.

4.13. Обо всех обнаруженных неисправностях оборудования, инвентаря, электропроводки и других неполадках сообщить своему непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

**5. Требования охраны труда во время работы**

5.1. Выполнять только ту работу, по которой прошел обучение, инструктаж по охране труда и к которой допущен работником, ответственным за безопасное выполнение работ.

5.2. Не допускать к своей работе необученных и посторонних лиц.

5.3. Применять необходимые для безопасной работы исправное оборудование, инструмент, приспособления; использовать их только для тех работ, для которых они предназначены.

5.4. Следить за работой оборудования, состоянием инструмента, приспособлений, периодически проводить их визуальный профилактический осмотр.

5.5. При обнаружении неисправного оборудования, инструмента, приспособлений, других нарушений требований охраны труда, которые не могут быть устранены собственными силами, и возникновении угрозы здоровью, личной или коллективной безопасности работнику следует сообщить об этом руководству. Не приступать к работе до устранения выявленных нарушений.

На неисправном оборудовании должна быть отключена система энергоснабжения и вывешен плакат о запрещении работы.

5.6. При прекращении подачи электроэнергии отключать электрооборудование от электросети.

5.7. Работать при наличии и исправности ограждений, блокировочных и других устройств, обеспечивающих безопасность труда, при достаточной освещенности.

5.8. Останавливать работу оборудования при:

- появлении посторонних подозрительных звуков в работе;

- появлении огня или дыма;

- поломке механизмов и деталей;

- перерывах в работе;

- несчастном случае на производстве;

- по окончании работ;

- в иных случаях.

5.9. Выполнять указания по обслуживанию и уходу за оборудованием, изложенные в руководстве по эксплуатации завода-изготовителя оборудования.

5.10. Техническое обслуживание оборудования производить только при отключении оборудования от сети.

5.11. Запрещается ремонтировать оборудование, исправлять электрооборудование и электросеть персоналу, не имеющему допуска к этим работам.

5.12. Правильно выполнять приемы работ на обслуживаемом оборудовании.

5.13. При выполнении технологических операций по уходу за сельскохозяйственными животными соблюдать установленный режим их содержания и порядок выполнения работ.

5.14. Эксплуатацию стойл, денников, станков, клеток, секций и другого оборудования для содержания и разведения сельскохозяйственных животных осуществлять в соответствии с требованиями инструкций по их эксплуатации.

5.15. Следить за тем, чтобы привязь была удобной для обслуживания и достаточно свободной, чтобы не стеснять движений и не затягивать шею сельскохозяйственного животного, когда оно принимает горизонтальное положение. Цепь должна удовлетворять требованиям действующих технических условий.

5.16. С внешней стороны стойла (станка) агрессивных сельскохозяйственных животных необходимо вывешивать предупреждающий знак безопасности (равносторонний треугольник желтого цвета с черной каймой) с поясняющей надписью: "Осторожно! Бодливая корова" или "Осторожно! Бьет ногами".

5.17. Для выполнения технологических операций по уходу за сельскохозяйственными животными и обеспечения личной безопасности применять необходимый инвентарь для ухода за сельскохозяйственными животными, уборки стойл, подгона и усмирения сельскохозяйственных животных (скребки, чистики, электропогонялки, кнут для подгона и усмирения сельскохозяйственных животных и иной инвентарь).

5.18. При пастбищном содержании:

- гурты следует формировать из сельскохозяйственных животных одного пола и возраста в целях предотвращения их агрессивности, гурты сельскохозяйственных животных мясного направления могут состоять из коров-кормилиц и телят;

- при выполнении работ по пастьбе должно быть не менее двух пастухов;

- пастьбу осуществлять на объезженных, нестроптивых лошадях, езда в седле допускается только в обуви с каблуком, свободно входящей в стремя.

5.19. Для подгона скота при пастьбе необходимо использовать ременный кнут. Не допускается применять для подгона сельскохозяйственных животных колющие, режущие, острые предметы, а также короткие палки, резиновые шланги.

5.20. Доставлять сельскохозяйственных животных к местам взвешивания или для проведения ветеринарных обработок следует по скотопрогонам.

5.21. Для погрузки, разгрузки и перевозки сельскохозяйственных животных использовать автомашины специального типа - скотовозы. В случае перевозки сельскохозяйственных животных на бортовой автомашине убедиться, что борта машины имеют сплошную стенку, общая высота бортов не менее 1,8 м, имеются ограничители сверху, предотвращающие выпрыгивание сельскохозяйственных животных из кузова.

5.22. Запрещается подгонять сельскохозяйственных животных при погрузке на транспортные средства или выгрузки с них острыми, колющими, режущими предметами, а также короткими палками или резиновыми шлангами.

5.23. Для подгона сельскохозяйственных животных следует использовать длинный ременный бич или электростек.

5.24. Сельскохозяйственным животным со злым нравом перед погрузкой вводить транквилизаторы, прикреплять на рога деревянные пластины, надевать на глаза наглазники, ограничивающие поле зрения.

5.25. Погрузку сельскохозяйственных животных в транспортные средства и выгрузку производить с погрузочных площадок, эстакад, трапов с перилами.

5.26. Перевозить на одном транспортном средстве самок и самцов, самок в охоте, крупных (коров, лошадей) и мелких (овец, свиней) сельскохозяйственных животных запрещается.

5.27. При перевозке сельскохозяйственных животных нахождение людей вместе с ними в кузове транспортного средства запрещается.

5.28. Прохождение гуртов, отар, табунов, стад сельскохозяйственных животных через водные и ледовые преграды осуществлять по переправам в соответствии с указателями "Брод", "Переправа".

5.29. Место брода должно быть обследовано. Глубина брода не должна превышать высоту оси колеса транспортного средства. Дно брода должно быть твердым, без ила и ям.

5.30. Сельскохозяйственных животных по дорогам следует перегонять в светлое время суток. При этом направлять сельскохозяйственных животных как можно ближе к правому краю дороги.

5.31. Перегонять сельскохозяйственных животных через железнодорожные пути и дороги необходимо в специально отведенных местах и в условиях достаточной видимости. Разделять животных на группы такой численности, чтобы был обеспечен безопасный прогон каждой группы.

5.32. Раздачу кормов сельскохозяйственным животным при помощи прицепных кормораздатчиков и иных мобильных транспортных средств осуществлять только со стороны кормового проезда, не заходя в станки или секции. Запрещается раздавать корм стоя на передвигающихся транспортных средствах (повозке, вагонетке, кормораздатчике, кузове тракторного прицепа, автомобиля).

5.33. Перед запуском и включением рабочих органов передвижного кормораздатчика необходимо подать предупредительный сигнал и убедиться, что вблизи нет работников.

5.34. При работе с кормораздатчиком запрещается:

- перегружать кормораздатчики кормами свыше установленной нормы;

- поворачивать трактор относительно продольной оси раздатчика на угол больше 45°;

- находиться в кузове кормораздатчика при включенном двигателе трактора;

- перевозить людей в кузове кормораздатчика и на прицепном устройстве;

- работать со снятыми защитными ограждениями;

- находиться вблизи рабочих органов во время работы кормораздатчика;

- стоять под открытым задним бортом и класть на транспортеры какие-либо предметы;

- работать с ослабленной тяговой цепью и с погнутыми скребками.

5.35. При приемке корма из кормораздатчика в тележку или подвесную вагонетку, находиться сбоку, в стороне от колеи колеса кормораздатчика и поддерживать визуальный контакт с водителем кормораздатчика.

5.36. Подвесная дорога должна находиться в исправном состоянии и использоваться по назначению. При раздаче корма с помощью подвесных дорог, следить за состоянием крепления подвесной дороги, а также за расхождением рельсов в местах стыка, за наличием торцевых ограничителей на концах рельсов.

5.37. Вагонетку по рельсовому пути толкать от себя, при этом на пути движения не должны находиться работники.

5.38. Процессы и способы поения сельскохозяйственных животных осуществлять в соответствии с технологическими регламентами (картами, инструкциями).

Оборудование для поения сельскохозяйственных животных должно соответствовать требованиям эксплуатационных документов изготовителей.

5.39. Очистку поилок от попавших в них загрязнений, посторонних предметов, остатков корма выполнять с помощью чистиков.

5.40. Не допускается переполнение или подтекание автопоилок, водопойных корыт. В местах поения не должны образовываться подтёки и скользкие места.

5.41. Передвижные поилки на месте водопоя должны быть закреплены (заторможены).

5.42. Водопой сельскохозяйственных животных из открытых водоемов должен проводиться работниками, умеющими плавать.

5.43. При выполнении всех технологических операций с животными следует обращаться спокойно и уверенно, соблюдая при этом осторожность. Не следует обращаться с сельскохозяйственными животными грубо и бить их.

5.44. Скребковые и шнековые транспортеры, скреперные и пневматические установки для уборки навоза из животноводческих помещений использовать в соответствии с требованиями эксплуатационной документации изготовителей оборудования.

5.45. При эксплуатации навозоуборочного транспортера в комплекте с наклонным транспортером соблюдать очередность включения и выключения - наклонный транспортер включается первым и выключается последним. Перед пуском подается звуковой сигнал.

5.46. Запрещается при работающем транспортере навозоудаления впускать и выпускать в помещение сельскохозяйственных животных.

5.47. Эксплуатацию пневматических установок для удаления навоза производить при наличии на продувочной емкости и ресивере исправных манометров, предохранительных клапанов и трубопроводов.

5.48. При удалении навоза из накопителя пневматической установки работникам запрещается открывать люк и спускаться в накопитель навоза.

5.49. При транспортировании навоза в навозохранилище не допускается проводить какие-либо работы с запорным клапаном, устранять неисправности, затягивать болтовые соединения на навозопроводах.

5.50. По окончании удаления навоза избыточное давление в накопителе должно быть снижено до атмосферного.

5.51. Во время работы насосных станций должны контролироваться:

- уровень заполнения приемного резервуара (жижесборника, навозосборника);

- уровень заполнения дренажного приямка;

- давление в напорных трубопроводах;

- давление, развиваемое насосным агрегатом.

5.52. Работы в жижесборниках, навозосборниках, коллекторах, насосных станциях и других закрытых заглубленных емкостях должны производиться с обязательным оформлением наряда-допуска.

5.53. Перед непосредственным проведением работ в заглубленных емкостях должно быть проведено удаление из них газов с помощью естественного проветривания (не менее 20 минут).

5.54. Отсутствие газа в закрытой заглубленной емкости должно быть проверено с помощью лампы ЛБВК. Проверять присутствие и концентрацию газов в заглубленной емкости открытым пламенем запрещается.

5.55. При нахождении на поверхности не следует подходить к закрытой емкости с горящей сигаретой (папиросой) или открытым огнем, а также выполнять другие работы, не связанные с проведением работ в емкости.

5.56. Если газ из закрытой емкости нельзя полностью удалить, спуск разрешается только в изолирующем противогазе со шлангом, выходящим на 2 м в сторону от лаза.

5.57. При выгрузке навоза из навозохранилищ ковшовым погрузчиком необходимо следить за исправностью и техническим состоянием электролебедки. Запрещается стоять во время выгрузки навоза под поднятым ковшом погрузчика.

5.58. Приготовление моющего раствора должно производиться с использованием средств индивидуальной защиты, которые должны храниться в доступном месте и быть готовы к использованию.

5.59. При чистке стойл и кормушек пользоваться только исправным инвентарем и инструментом.

5.60. При работе на открытом воздухе во время сильных морозов оператору животноводческих комплексов и механизированных ферм следует делать периодические перерывы в работе для обогрева.

5.61. Обслуживание сельскохозяйственных животных, больных заразными болезнями, поручается только постоянной животноводческой бригаде.

К работе по уходу за сельскохозяйственными животными, больными заразными болезнями, допускаются работники, имеющие профилактические прививки, проинструктированные о мерах личной предосторожности и правилах обращения с зараженным материалом и ухода за сельскохозяйственными животными.

Беременные и кормящие женщины к этой работе не допускаются.

5.62. При переноске любых грузов следует соблюдать установленные нормы перемещения тяжестей вручную.

5.63. Не использовать для сидения случайные предметы (ящики, бочки и т.п.), оборудование.

5.64. Выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы работы и отдыха.

5.65. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

5.66. При ухудшении состояния здоровья, в том числе при проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления), работник обязан немедленно известить своего непосредственного или вышестоящего руководителя, обратиться в ближайший здравпункт.

5.67. Если в процессе работы работнику станет непонятно, как выполнить порученную работу, или в случае отсутствия необходимых приспособлений для выполнения порученной работы, он обязан обратиться к своему непосредственному руководителю. По окончанию выполнения задания работник обязан доложить об этом своему непосредственному руководителю.

5.68. Во время проведения работ работники обязаны пользоваться и правильно применять выданные им средства индивидуальной защиты. Работать только в исправной спецодежде и спецобуви и применять индивидуальные средства защиты.

5.69. Не курить, не принимать пищу на рабочем месте.

5.70. Соблюдать правила перемещения в помещении и на территории организации, пользоваться только установленными проходами.

**6. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

6.1. При выполнении работы оператором животноводческих комплексов и механизированных ферм возможно возникновение следующих аварийных ситуаций:

* повреждения и дефекты в конструкции зданий, по причине физического износа, истечения срока эксплуатации;
* технические проблемы с оборудованием, по причине высокого износа оборудования;
* возникновение очагов пожара, по причине нарушения требований пожарной безопасности.

6.2. При возникновении поломки оборудования, угрожающей аварией на рабочем месте: прекратить его эксплуатацию, а также подачу к нему электроэнергии, газа, воды, сырья, продукта и т.п.; доложить о принятых мерах непосредственному руководителю (лицу, ответственному за безопасную эксплуатацию оборудования) и действовать в соответствии с полученными указаниями.

6.3. В случае возгорания следует отключить электроэнергию, вызвать пожарную охрану, сообщить о случившемся руководству, принять меры к тушению пожара.

6.4. При несчастном случае, микротравме необходимо оказать пострадавшему первую помощь, при необходимости вызвать скорую медицинскую помощь, сообщить своему непосредственному руководителю и сохранить без изменений обстановку на рабочем месте до расследования, если она не создаст угрозу для работающих и не приведет к аварии.

Оказывая помощь пострадавшему при переломах костей, ушибах, растяжениях, надо обеспечить неподвижность поврежденной части тела с помощью наложения тугой повязки (шины), приложить холод. При открытых переломах необходимо сначала наложить повязку и только затем - шину.

При наличии ран необходимо наложить повязку, при артериальном кровотечении - наложить жгут.

Пострадавшему при травмировании, отравлении и внезапном заболевании должна быть оказана первая помощь и, при необходимости, организована его доставка в учреждение здравоохранения.

6.5. В случае обнаружения какой-либо неисправности, нарушающей нормальный режим работы, ее необходимо остановить. Обо всех замеченных недостатках поставить в известность непосредственного руководителя.

**7. Требования охраны труда по окончании работы**

7.1. Передача смены должна сопровождаться проверкой исправности оборудования, наличия и состояния оградительной техники, защитных блокировок, сигнализации, контрольно-измерительных приборов, защитных заземлений, средств пожаротушения, исправности освещения, вентиляционных установок.

7.2. По окончании работы следует осмотреть и выключить оборудование, привести в порядок рабочую зону.

7.3. Инструмент, приспособления, инвентарь и др. убрать в предназначенные для их хранения места.

7.4. Снять средства индивидуальной защиты, спецодежду, спецобувь, осмотреть и удостоверится в их исправности, после чего убрать в индивидуальный шкаф или иное, предназначенное для них место. Не допускается хранение спецодежды на рабочем месте.

7.5. Уборку и очистку оборудования производить только после его остановки и вывешивания плаката «Не включать! Работают люди».

7.6. Очистить и убрать инструмент и приспособления в отведенное место.

7.7. Перед переодеванием в личную одежду вымыть руки и лицо.

7.8. Об окончании работы и всех недостатках, обнаруженных во время работы, известить своего непосредственного руководителя.

7.9. По окончании работ по наряду-допуску закрыть наряд-допуск.